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Представляемый проект бизнес центра предполагается использовать в районах с типовой пяти - девяти этажной застройкой. Здание встраивается между двумя торцами зданий окружающей застройки, тем самым не мешая эксплуатации домов. Проект бизнес центра состоит из двух объемов: стеклянного куба и Г - образного сооружения с матовым остеклением, частично нависающего над основным объемом. Куб на три четверти повернут к красной линии застройки.  Проект призван украсить и разнообразить унылую типовую застройку.  
В данном проекте стеклу отведена основная роль. «Прозрачный» куб органично вписывается в существующую городскую среду, не загромождая пространство между домами и фронт улицы. Днем с улицы видна внутренняя жизнь здания – в кафе, фойе и конференц-зале, что придает фасаду динамичность. Использование стекла позволяет сделать объект менее материальным и более воздушным днем и красиво осветить ночью, используя внутреннее освещение здания. Матовое остекление Г – образной части позволяет не спорить с главным объемом куба (более спокойный фасад днем и менее яркий ночью), но при этом подчеркивает, что это все же одно здание. Также матовое остекление позволяет использовать эту часть здания под конфиденциальные помещения. Предполагается, что в кубе максимально возможно будет использоваться прозрачная мебель и прозрачные перегородки. Таким образом, главный объем представляет собой не только интересное и яркое сооружение, не только «прозрачный» и «легкий» интерьер, но и показывает возможности современного архитектурного стекла.  
Для остекления объема куба предполагается использовать систему цельноостекленных фасадов марки «Structura duо - VEA». Использование этой системы обусловлено тем, что она позволяет полностью воплотить основную идею. При этом, обеспечивая максимальную светопроницаемость и прозрачность. Сохраняя четкую и ровную поверхность граней объема, что важно при форме куба. Для лучшего обеспечения звуко- и теплоизоляции  лучше использовать многослойное остекление или стеклопакеты. Предполагается использование тонированного (цветом) стекла холодных тонов. 
Г – образный объем остекляется матовыми панелями марки Starobel. Эта марка обладает всеми необходимыми для этой цели функциями. Позволяет создать безопасное, светопроницаемое ограждение для наружных проемов.  Обеспечивает защиту дополнительной звукоизоляцией, а также защитой от ультрафиолетового излучения. Эти параметры важны для рабочих помещений, которые расположены именно в этой части  здания. 
Таким образом, продукция Glaverbel полностью позволяет воплотить данный проект в реальность.
