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КОНЦЕПЦИЯ формы и среды

Проект разрабатывался под определенную территорию (с плотной исторической застройкой), с заданной функцией общественно-культурного центра. 

Зданию придается характер «гомогенной пластичной массы» с различными нишами и включениями «инородных тел». Новый объем обволакивает пространство площади и сам по себе намеренно является инородным по отношению к существующей исторической среде. Так как именно эта площадь должна являться точкой массового сосредоточения культурной, информационной и тусовочной жизни. 

В данном проекте происходит симбиоз старого и нового. Отклик положительных и отрицательным моментов жизни данной территории, но уже по-другому -   посредством «вкрапления». Старый и новый объемы контрастируют и тем самым подчеркивают особенности друг друга. Обтекаемость создает зеркальные  искажения окружающих построек, что говорит нам – все в жизни меняется. Центральным элементом   протяженного фасада является огромное аморфное полупрозрачное зеркальное полотно, которое одновременно служит дополнительным уличным экраном  кинотеатра. В свою очередь горизонтальные членения на этажи создают дополнительные террасы и балконы. Вентиляция из подземного этажа автостоянки выводится в 3-х метровые цилиндрические стеклянные объемы с матовой поверхностью и внутренней подсветкой. Для облицовки данных малых форм желательно применять систему остекления фасадов при помощи точечных креплений (VEA).
МАТЕРИАЛ:
Для наружной облицовки фасада здания подходит марка  «Sunergy», как по теплоизоляционным характеристикам, так и с эстетической точки зрения. Как основной принцип для такого глобального «полотна» - это защита внутреннего пространства от чрезмерных солнечных лучей. Все данные свойства сосредоточены в данном типе стекла.


Для ограждающих конструкций балконов и террас более применимо тип стекла «Balustra».

К пояснительной записке прилагается:
1. 2 вида («птичка» и вид с человеческого роста)

2. вид каркаса формы
