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Пояснительная записка
Надстройка двух этажей на существующее здание ГУМа в городе Находка.

Наше здание расположено на отметке 25 метров от уровня моря в 400 метрах от уреза воды.
Со стороны главного фасада проходит центральная городская дорога, тыльный фасад граничит с крутым склоном сопки, с двух других сторон зеленые насаждения. Прилегающая застройка из кирпичных домов типового домостроения периода 1975-1980 годов.
Здание в плане прямоугольник 54 х 48 метров, с шагом колон 6:6 метров.

Основной целью в решении фасадов здания было, в первую очередь, сделать его выразительным в цветовом плане, на фоне скудной окружающей застройки и уйти от существующего "панельного" членения фасада.  
В ходе проектирования появилась идея, сделать фасад приближенным по своему цветовому решению к флоре и фауне Японского моря.

В связи с этим выбрана такая цветовая гамма, которая позволяет зданию быть органичным в своем окружении. Стекло показалось наиболее подходящим материалом для этой цели, при этом нам не хотелось, чтобы здание в итоге превратилось в очередную гладкую "зеркальную коробку", поэтому мы выбрали цветное архитектурное стекло Glaverbel.
Для нашего здания принята марка Colorbel on clear Ctopsol Classic.

Данная марка используется как внешний элемент фасадных панелей. 
Для прозрачного остекления принята марка Thermobel Standart как наиболее подходящая по техническим характеристикам.
