ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общая часть: 

На конкурс представлен индивидуальный жилой дом представляющий собой концепцию «стеклянного дома». Все ограждающие конструкции в основном выполнены из стекла. Это дематериализует наружные стены, сливая внутреннее, жилое пространство с окружающей природой и наполняет интерьер дневным светом. Пол первого этажа в зоне гостиной, кухни-столовой и вестибюля прозрачный. Часть общественной зоны (гостиная и обеденная) расположена над водной поверхностью и подсвечивается снизу. Вместе с тем, спальни имеют решетчатое наружное ограждение и железобетонные перекрытия, для формирования в них более приватного пространства. 

Конструктивное решение бассейна также подчинено общей концепции. Половина его, обращенная к береговой линии, выполнена из стекла, и нависла над «обрывом». Пол бассейна и стены – прозрачные, и плавая в прозрачной его части, нависшей над обрывом, можно получить непередаваемые по остроте ощущения. 

Градостроительная ситуация: 

Проект предназначен для строительства на высоком и обрывистом берегу. Вход соответственно осуществляется со стороны противоположной береговой линии. Рядом с входом, по обе стороны от него, расположены открытые стоянки для автомобилей. Они имеют обособленные, мощеные дорожки для проезда в сторону дороги. 

Архитектурно-планировочное решение:

Вход в дом. Поднявшись по лестнице, мы попадаем в прозрачный вестибюль. Пол, потолок, стена гостиной и наружная стена – из стеклопакетов. По сторонам расположены две приватные части дома, слева – родительская, справа – детская. Из каждой ведет отдельный выход на террасу, граничащую с бассейном. Все спальни, кроме гостевой комнаты оборудованы персональными санузлами. 

Гостиная со столовой и кухней размещены в едином, стеклянном объеме. Он расположен над водной поверхностью и имеет стеклянные стены, пол и кровлю. Вода, расположенная под прозрачным полом, создает эффект непрерывного движения внутреннего пространства гостиной за счет отблесков, формирующихся в интерьере дома. Вода под гостиной является продолжением водной поверхности бассейна и отделена от внешнего пространства стеклом. Это сделано для того, чтобы защитить её от загрязнения извне. Кроме того, в ночное время, за счет подсветки, расположенной в воде, создается эффект «парения» объема гостиной над землей, а интерьер гостиной наполняется колеблющимся (за счет волнения водной поверхности) светом снизу. Дно под полом гостиной может быть украшено различными декоративными композициями (галька, кораллы, песок и т.д.) и оживлено плавающими там рыбами, растениями, моллюсками и т.д. Практически под гостиной находится огромный аквариум, по поверхности которого можно ходить, лежать, сидеть и разглядывать удивительный мир флоры и фауны. 

В гостиной также оборудована антресоль, где устроен кабинет-мастерская. Пол кабинета и лестница, ведущая в него, также изготовлены из стекла, чтобы не разрушать единство объема гостиной, и не изолировать кабинет от пространства гостиной. Вместе с тем, ограждающие конструкции кабинета снабжены раздвигающимися шторами, что позволяет при необходимости изолировать кабинет от остальной части дома.

Средняя часть прозрачной кровли оборудована открывающимися фрамугами. На них находятся прозрачные фотоэлементы, накапливающие солнечную энергию в светлое время суток. Также за счет фрамуг улучшается микроклимат помещения. 

Все технические помещения (котельная, насосная и т.д.) убраны под землю.

Конструктивные решения:

Дом каркасный с перекрытиями из стекла и железобетона. Несущие колонны – металлические.  Фундамент свайный. Наружные стены – структурное остекление. 

Для сооружения прозрачных стеновых ограждений используется стекло Thermobel фирмы Glaverbel. Для прозрачного пола и лестниц используется многослойное стекло с антискользящим покрытием Stratobel фирмы Glaverbel. 

Технико-экономические показатели:

Общая площадь - 450 кв.м.

Жилая площадь - 302 кв.м.

Площадь застройки - 440 кв.м.

Строительный объем - 2900 куб.м.
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